

Общество с ограниченной ответственностью

«ГЕОЗЕМСТРОЙ»

394087, г. Воронеж, ул. Ушинского, д. 4 а

Тел: (473)224-71-90, факс (473) 234-04-29

E-mail: mail@geozemstroy.vrn.ru

**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**Положение о территориальном планировании**



**2017 год**

Общество с ограниченной ответственностью

«ГЕОЗЕМСТРОЙ»

394087, г. Воронеж, ул. Ушинского, д. 4 а

Тел: (473)224-71-90, факс (473) 234-04-29

E-mail: mail@geozemstroy.vrn.ru

Заказчик: Администрация Первомайского муниципального района Республики Крым

Муниципальный контракт от 01.09.2017 № 45

**Инв. №**

**Экз.**

**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**Положение о территориальном планировании**

Директор ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ» Прилепин В. А.

Начальник отдела градостроительства

и архитектуры Поздоровкина Н. В.

Главный архитектор проекта Демянчук А. С.

**г. Воронеж**

**2017 год**

# ОГЛАВЛЕНИЕ

[ОГЛАВЛЕНИЕ 3](#_Toc9414671)

[ВВЕДЕНИЕ 4](#_Toc9414672)

[Общие положения 5](#_Toc9414673)

[1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов 6](#_Toc9414674)

[1.1. Планируемые для размещения объекты местного значения в области водоснабжения 6](#_Toc9414675)

[1.2. Планируемые для размещения объекты местного значения в области водоотведения 6](#_Toc9414676)

[1.3. Планируемые для размещения объекты местного значения в области физической культуры и спорта 7](#_Toc9414677)

[1.4. Планируемые для размещения объекты благоустройства и озеленения 7](#_Toc9414678)

[1.5. Планируемые для размещения объекты местного значения в области сельского хозяйства 8](#_Toc9414679)

[1.6. Планируемые для размещения объекты местного значения в области промышленности 8](#_Toc9414680)

[1.7. Планируемые для размещения объекты местного значения специального назначения 9](#_Toc9414681)

[2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов 11](#_Toc9414682)

[2.1. Жилая зона 12](#_Toc9414683)

[2.1.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 12](#_Toc9414684)

[2.2. Общественно-деловая зона 13](#_Toc9414685)

[2.3. Зона производственного использования 14](#_Toc9414686)

[2.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры 14](#_Toc9414687)

[2.5. Зона сельскохозяйственного использования 15](#_Toc9414688)

[2.5.1. Зона сельскохозяйственного назначения 16](#_Toc9414689)

[2.5.2. Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения 16](#_Toc9414690)

[2.5.3. Зона сельскохозяйственного использования 16](#_Toc9414691)

[2.6. Рекреационная зона 16](#_Toc9414692)

[2.6.1. Зона общественных рекреационных территорий 16](#_Toc9414693)

[2.7. Зона специального назначения 17](#_Toc9414694)

[Приложение 19](#_Toc9414695)

[Планируемые для размещения на территории муниципального образования объекты федерального, регионального, районного значения 19](#_Toc9414696)

[Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории муниципального образования объектов федерального значения 19](#_Toc9414697)

[Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории муниципального образования объектов регионального значения 20](#_Toc9414698)

[Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории муниципального образования объектов местного значения муниципального района 21](#_Toc9414699)

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования Алексеевского сельского поселения разработан на основании муниципального контракта от 01.09.2017 № 45 на выполнение работ по разработке генерального плана Алексеевского сельского поселения с администрацией Первомайского муниципального района Республики Крым, на основании Постановления главы администрации Первомайского муниципального района Республики Крым «О подготовке генерального плана муниципального образования Алексеевское сельское поселение Первомайского муниципального района Республики Крым» и в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 07.03.2017 № 31-ФЗ), инструкцией, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 11-04-2003), а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов, соответствующих норм и правил в области градостроительства.

# Общие положения

1. Территориальное планирование Алексеевского сельского поселения Первомайского муниципального района Республики Крым (далее Алексеевское сельское поселение, поселение) осуществляется посредством разработки и утверждения Генерального плана Алексеевского сельского поселения Первомайского муниципального района республики Крым (далее также - Генеральный план).
2. Настоящее Положение о территориальном планировании Алексеевского сельского поселения подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве текстовой части материалов генерального плана Алексеевского сельского поселения содержит:
3. сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;
4. параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.
5. Генеральный план реализуется в границах Алексеевского сельского поселения Первомайского муниципального района Республики Крым и с учетом развития прилегающей к нему территории.
6. В Генеральном плане учтены ограничения использования территории, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. В составе Генерального плана выделены следующие временные сроки его реализации:

первая очередь – 2020 год;

расчетный срок – 2030 год.

1. Проектные решения Генерального плана являются основанием для разработки документации по планировке территории населенных пунктов Алексеевского сельского поселения.
2. **Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов**
   1. **Планируемые для размещения объекты местного значения в области водоснабжения**

Таблица 1

Расчетный срок

| № п/п | Наименование объекта | Статус | Назначение | Основные характеристики | Местоположение | Вид функциональной зоны | Особые условия использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети | строительство | обеспечение централизованным водоснабжением населения | протяженность 2,0 км | с. Привольное | жилая и общественно-деловая зона |  |
| 2 | Водопроводные сети | реконструкция | обеспечение централизованным водоснабжением населения | протяженность 13,9 км | с. Алексеевка | жилая и общественно-деловая зона |

* 1. **Планируемые для размещения объекты местного значения в области водоотведения**

Таблица 2

Расчетный срок

| № п/п | Наименование объекта | Статус | Назначение | Основные характеристики | Местоположение | Вид функциональной зоны | Особые условия  использования  территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализация хозяйственно-бытовая | строительство | обеспечение водоотведения | протяженность 11,7 км | с. Алексеевка | жилая и общественно-деловая зона | определить проектом |

* 1. **Планируемые для размещения объекты местного значения в области физической культуры и спорта**

Таблица 3

Расчетный срок

| № п/п | Наименование объекта | Статус | Назначение | Основные характеристики | Местоположение | Вид функциональной зоны | Особые условия использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивная площадка | строительство | для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения | площадь 400 м2 | с. Привольное | общественно-деловая зона | зоны с особыми условиями использования не устанавливаются |

* 1. **Планируемые для размещения объекты благоустройства и озеленения**

Таблица 4

Расчетный срок

| № п/п | Наименование объекта | Статус | Назначение | Основные характеристики | Местоположение | Вид функциональной зоны | Особые условия использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парк | строительство | озеленение и благоустройство | общая площадь - 31210 м2 | в с. Алексеевка, в районе ул. Горького и ул. Дзюбана | зона общественных рекреационных территорий | зоны с особыми условиями использования не устанавливаются |
| 2 | Детская площадка | строительство | озеленение и благоустройство | общая площадь - 1,1 га | в с. Алексеевка на пересечении улиц Ленина и Октябрьская. | зона общественных рекреационных территорий | зоны с особыми условиями использования не устанавливаются |

* 1. **Планируемые для размещения объекты местного значения в области сельского хозяйства**

Таблица 5

Расчетный срок

| № п/п | Наименование объекта | Статус | Назначение | Основные характеристики | Местоположение | Вид функциональной зоны | Особые условия использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОКС в области сельского хозяйства | строительство | развитие агропромышленного комплекса | площадь территории 37,4 га, класс опасности: V | в 30 м северо-западнее с. Алексеевка | зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; размер: 50 м |

* 1. **Планируемые для размещения объекты местного значения в области промышленности**

Таблица 6

Расчетный срок

| № п/п | Наименование объекта | Статус | Назначение | Основные характеристики | Местоположение | Вид функциональной зоны | Особые условия использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОКС в области промышленности | строительство | развитие промышленного комплекса | площадь территории 9,7, класс опасности: V | к западу от с. Алексеевка | зона производственного использования | санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; размер: 50 м |
| 2 | ОКС в области промышленности | строительство | развитие промышленного комплекса | площадь территории 0,3, класс опасности: IV | севернее с. Алексеевка | зона производственного использования | санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; размер: 100 м |
| 3 | ОКС в области промышленности | строительство | развитие промышленного комплекса | площадь территории 2,0, класс опасности: IV | севернее с. Алексеевка | зона производственного использования | санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; размер: 100 м |

* 1. **Планируемые для размещения объекты местного значения специального назначения**

Таблица 6

Расчетный срок

| № п/п | Наименование объекта | Статус | Назначение | Основные характеристики | Местоположение | Вид функциональной зоны | Особые условия использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище | строительство | организация захоронений | площадь территории 0,12  га | в юго-западном направлении от существующего кладбища с. Привольное | зона специального назначения | санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; размер: 50 м |
| 2 | Кладбище | строительство | организация захоронений | площадь территории 0,25  га | в восточном направлении от существующего кладбища с. Алексеевка | зона специального назначения | санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; размер: 50 м |

# Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Генеральным планом устанавливаются следующие виды функциональных зон:

1. *Жилая зона:*

* зона застройки индивидуальными жилыми домами;
* зона застройки малоэтажными жилыми домами;
* зона застройки среднеэтажными жилыми домами;
* зона застройки многоэтажными жилыми домами;

1. *Общественно-деловая зона;*
2. *Зона производственного использования;*
3. *Зона инженерной и транспортной инфраструктуры;*
4. *Зона сельскохозяйственного использования:*

* зона сельскохозяйственного назначения;
* зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения;
* зона для ведения садоводства и дачного хозяйства;
* зона сельскохозяйственного использования;

1. *Рекреационная зон:*

* зона общественных рекреационных территорий;
* зона пляжей;
* зона отдыха и туризма;

1. *Зона специального назначения.*

Коэффициенты застройки приведены в соответствии с приложением Г СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*».

Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения приведены в соответствии с утверждёнными на дату подготовки проекта (сентябрь 2017 г.) документами территориального планирования Российской Федерации:

* Схема территориального планирования РФ применительно к территориям Республики Крым и г. Севастополя в отношении областей федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного, трубопроводного транспорта), автомобильных дорог федерального значения, энергетики, высшего образования и здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 08.10.2015 № 2004-р;
* Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 27.07.2017 № 1601-р;
* Проект Схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, размещенный в федеральной государственной информационной системе от 02.08.2017;
* Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства РФ от 05.06.2015 № 816-р (ред. от 31.01.2017);
* Проект Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), размещенный в федеральной государственной информационной системе от 23.08.2017;
* Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 N 384-р (ред. от 17.05.2017).

Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения приведены в соответствии с подготовленным на дату выполнения проекта генерального плана (сентябрь 2017 г.) документами территориального планирования Республики Крым:

* Схема территориального планирования Республики Крым, утвержденная постановлением Совета министров от 30.12.2015 № 855;
* Проекта Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года.

Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения муниципального района приведены в соответствии с подготовленным на дату выполнения проекта генерального плана (сентябрь 2017 г.) документами территориального планирования Первомайского муниципального района:

* Проект схемы территориального планирования Первомайского района, размещенный в федеральной государственной информационной системе от 28.08.2017.

Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения поселения приведены в соответствии с разделом 1 настоящего Положения.

## 2.1. Жилая зона

* + 1. **Зона застройки индивидуальными жилыми домами**

Застройка преимущественно индивидуальными жилыми домами (этажность – до 3) и сопутствующими объектами первичной ступени культурно-бытового обслуживания с размещением объектов инженерного обеспечения.

*Параметры зоны застройки индивидуальными жилыми домами*

Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка – 4 этажа, включая мансардный.

Коэффициент застройки – 0,2.

Коэффициент плотности застройки – 0,4.

Площадь зоны – 128,1 га.

* 1. **Общественно-деловая зона**

Размещения общественно-деловой застройки различного назначения в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон, допускается размещение гостиниц и иных объектов предназначенных для временного проживания граждан.

*Параметры зоны учебно-образовательного назначения*

Максимальная этажность зданий – 5 этажей.

Коэффициент застройки – 0,8.

Коэффициент плотности застройки – 2,4.

Максимальная высота зданий – 16 м.

Площадь зоны – 10,0 га.

Таблица 7

Сведения об объектах, планируемых для размещения в общественно-деловой зоне (за исключением линейных объектов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Статус | Основные характеристики объекта | Местоположение |
| Объекты регионального значения | | | | |
| 1 | фельдшерско-акушерский пункт | реконструкция | площадь 80 м2 | с. Алексеевка |
| 2 | пожарное депо | строительство | территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | с. Привольное |
| Объекты местного значения муниципального района | | | | |
| 3 | Дошкольное учебное заведение | реконструкция | н/д | с. Алексеевка |
| 4 | Малобюджетная спортивная площадка | строительство | н/д | с. Алексеевка |
| Объекты местного значения поселения | | | | |
| 5 | Спортивная площадка | строительство | площадь 400 м2 | с. Привольное |

* 1. **Зона производственного использования**

Зона предназначена для размещения производственных и коммунально-складских объектов I-V класса, в т.ч. сооружений для хранения транспорта, складов, сопутствующей инженерной и транспортной инфраструктуры, АЗС, а также коммерческих объектов, объектов общественно-делового назначения обслуживания, допускаемых к размещению в коммунальных зонах.

*Параметры зоны промышленности*

Максимальная этажность зданий – не установлена.

Минимальная этажность – 1 этаж.

Максимальная высота – 10 м.

Коэффициент застройки – 0,8.

Коэффициент плотности застройки – 2,4.

Площадь зоны – 12,0 га.

Таблица 8

Сведения об объектах, планируемых для размещения в зоне производственного назначения (за исключением линейных объектов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Статус | Основные характеристики объекта | Местоположение |
| Объекты местного значения поселения | | | | |
| 1 | ОКС в области промышленности | строительство | развитие промышленного комплекса | к западу от с. Алексеевка |
| 2 | ОКС в области промышленности | строительство | развитие промышленного комплекса | севернее с. Алексеевка |
| 3 | ОКС в области промышленности | строительство | развитие промышленного комплекса | севернее с. Алексеевка |

* 1. **Зона инженерной и транспортной инфраструктуры**

Размещение улиц и дорог, уличного озеленения, объектов капитального строительства, относящихся к обслуживанию транспортной инфраструктуры, размещение объектов инженерного обеспечения, в т.ч. коридоров пропуска коммуникаций, размещение объектов вешнего транспорта, в т.ч. полосы отвода автомобильных дорог и объектов придорожного сервиса.

*Параметры зоны объектов транспортной инфраструктуры*

Площадь зоны – 4,9 га.

Таблица 9

Сведения об объектах, планируемых для размещения в зоне инженерно-транспортной инфраструктуры (за исключением линейных объектов)

| № п/п | Наименование объекта | Статус | Основные характеристики объекта | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты местного значения муниципального района | | | | |
| 1 | ШРП Привольное | реконструкция | охранная зона 10 м | Первомайский район, с. Привольное |
| 2 | ШРП Алексеевка | реконструкция | охранная зона 10 м | Первомайский район, с. Алексеевка |
| 3 | Гидротехнические сооружения | реконструкция | первый пояс ЗСО 30 м | Первомайский район, с. Алексеевка |
| 4 | Гидротехнические сооружения | реконструкция | первый пояс ЗСО 15 м | Первомайский район, с. Привольное |
| 5 | Гидротехнические сооружения | реконструкция | первый пояс ЗСО 50 м (3 объекта) | Первомайский район, с. Алексеевка |
| 6 | Гидротехнические сооружения | реконструкция | первый пояс ЗСО 50 м | Первомайский район, с. Привольное |
| 7 | Гидротехнические сооружения | реконструкция | первый пояс ЗСО 400 м (2 объекта) | Первомайский район, с. Алексеевка |
| 8 | Гидротехнические сооружения | реконструкция | первый пояс ЗСО 20 м | Первомайский район, с. Алексеевка |
| 9 | Водоочистная станция | строительство | определить проектом | с. Алексеевка |
| 10 | Водоочистная станция | строительство | определить проектом | с. Привольное |
| 11 | Очистные сооружения (КОС) | строительство | 0,25 тыс. куб. м/сут | с. Алексеевка |
| 12 | Очистные сооружения (КНС) (2 объекта) | строительство | определить проектом | с. Алексеевка |

* 1. **Зона сельскохозяйственного использования** 
     1. **Зона сельскохозяйственного назначения**

Пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими).

*Параметры зоны сельскохозяйственного назначения*

Площадь зоны – 13727,7 га.

* + 1. **Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения**

Зона занятая иными объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенная для ведения сельского хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

*Параметры зоны, занятой объектами сельскохозяйственного назначения*

Максимальный класс опасности по санитарной классификации – III

Максимальная этажность зданий – 3 этажа.

Максимальная высота – 10 м.

Коэффициент застройки – 0,8.

Коэффициент плотности застройки – 2,4.

Площадь зоны – 109,5 га.

Таблица 10

Сведения об объектах, планируемых для размещения в зоне, занятой объектами сельскохозяйственного назначения (за исключением линейных объектов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Статус | Основные характеристики объекта | Местоположение |
| Объекты местного значения поселения | | | | |
| 1 | ОКС сельского хозяйства | строительство | площадь территории 37,4 га, класс опасности: V | в 30 м северо-западнее с. Алексеевка |

* + 1. **Зона сельскохозяйственного использования**

Иные территории не вовлеченные в градостроительную деятельность.

*Параметры зоны сельскохозяйственного использования*

Площадь зоны – 63,0 га.

* 1. **Рекреационная зона**
     1. **Зона общественных рекреационных территорий**

Размещение парков, скверов, садов, бульваров, зеленых насаждений, предназначенных для благоустройства территорий.

*Параметры зоны общественных рекреационных территорий*

Коэффициент площади озеленения – 0,6.

Площадь зоны – 4,6 га.

Таблица 11

Сведения об объектах, планируемых для размещения в зоне общественных рекреационных территорий (за исключением линейных объектов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Статус | Основные характеристики объекта | Местоположение |
| Объекты местного значения поселения | | | | |
| 1 | Парк | строительство | общая площадь - 31210 м2 | в с. Алексеевка, в районе ул. Горького и ул. Дзюбана |
| 2 | Детская площадка | строительство | общая площадь - 1,1 га | в с. Алексеевка на пересечении улиц Ленина и Октябрьская. |

* 1. **Зона специального назначения**

Размещение кладбищ, мест складирования отходов, размещения режимных объектов

*Параметры зоны ритуального назначения*

Максимальная этажность зданий – 1 этаж.

Максимальная высота – 10 м.

Площадь зоны – 2,9 га.

Таблица 10

Сведения об объектах, планируемых для размещения в зоне специального назначения (за исключением линейных объектов)

| № п/п | Наименование объекта | Статус | Основные характеристики объекта | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты местного значения поселения | | | | |
| 1 | Кладбище | строительство | площадь территории 0,12  га | в юго-западном направлении от существующего кладбища с. Привольное |
| 2 | Кладбище | строительство | площадь территории 0,25  га | в восточном направлении от существующего кладбища с. Алексеевка |

**Приложение**

**Планируемые для размещения на территории муниципального образования объекты федерального, регионального, районного значения[[1]](#footnote-1)**

**Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории муниципального образования объектов федерального значения**

На территории Алексеевского сельского поселения размещение объектов федерального значения не предусмотрено.

**Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории муниципального образования объектов регионального значения**

Перечень планируемых для размещения на территории Алексеевского сельского поселения объектов регионального значения

| № п/п | Вид объекта | Статус объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОКС автомобильного транспорта | реконструкция | автомобильная дорога межмуниципального значения «Привольное до а/д «Кормовое – Степное» | протяженность -1,10 км | Алексеевское сельское поселение | 2030 год |
| 2 | ОКС автомобильного транспорта | реконструкция | автомобильная дорога межмуниципального значения «Кормовое – Степное до а/д «Красноперекопск – Симферополь» | протяженность -34,40 км | Алексеевское сельское поселение | 2020 год |
| 3 | ОКС автомобильного транспорта | реконструкция | автомобильная дорога межмуниципального значения «Воронки до а/д «Красноперекопск – Симферополь» | протяженность -26,80 км | Алексеевское сельское поселение | 2030 год |
| 4 | ОКС в области здравоохранения | реконструкция | фельдшерско-акушерский пункт | площадь 80 м2 | с. Алексеевка | 2015-2017 годы |
| 5 | ОКС в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | строительство | пожарное депо | территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) | с. Привольное | 2015-2030 годы |
| 6 | ОКС в области инженерной инфраструктуры | строительство | L32 (25-Привольное) | Р<0,6 МПа, Ду 110 мм, протяженность 7,0 км | Алексеевское сельское поселение | 2025 год |
| 7 | ОКС в области инженерной инфраструктуры | строительство | L16 (Воронки – Алексеевка) | Р<0,6 МПа, Ду 160 мм, протяженность 8,0 км | Алексеевское сельское поселение | 2025 год |

**Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории муниципального образования объектов местного значения муниципального района**

Перечень планируемых для размещения на территории Алексеевского сельского поселения объектов местного значения муниципального района

| № п/п | Вид объекта | Статус объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОКС в области образования | реконструкция | дошкольное учебное заведение | н/д | с. Алексеевка | до 2037 года |
| 2 | ОКС в области физической культуры и спорта | строительство | малобюджетная спортивная площадка | н/д | с. Алексеевка | до 2037 года |
| 3 | ОКС в области инженерной инфраструктуры | реконструкция | Л-1 ПС 35/10 «Войково» | 10 кВ (охранная зона – 10 м от крайних проводов) | с. Алексеевка – с. Привольное | с 2010 года на территории района начата реализация |
| 4 | ОКС в области инженерной инфраструктуры | реконструкция | ШРП Привольное | охранная зона 10 м | Первомайский район, с. Привольное | с 2012 года начата реализация |
| 5 | ОКС в области инженерной инфраструктуры | реконструкция | ШРП Алексеевка | охранная зона 10 м | Первомайский район, с. Алексеевка | до 2037 года |
| 6 | ОКС в области инженерной инфраструктуры | реконструкция | гидротехнические сооружения | первый пояс ЗСО 30 м | Первомайский район, с. Алексеевка | до 2037 года |
| 7 | ОКС в области инженерной инфраструктуры | реконструкция | гидротехнические сооружения | первый пояс ЗСО 15 м | Первомайский район, с. Привольное | до 2037 года |
| 8 | ОКС в области инженерной инфраструктуры | реконструкция | гидротехнические сооружения | первый пояс ЗСО 50 м (3 объекта) | Первомайский район, с. Алексеевка | до 2037 года |
| 9 | ОКС в области инженерной инфраструктуры | реконструкция | гидротехнические сооружения | первый пояс ЗСО 50 м | Первомайский район, с. Привольное | до 2037 года |
| 10 | ОКС в области инженерной инфраструктуры | реконструкция | гидротехнические сооружения | первый пояс ЗСО 400 м (2 объекта) | Первомайский район, с. Алексеевка | до 2037 года |
| 11 | ОКС в области инженерной инфраструктуры | реконструкция | гидротехнические сооружения | первый пояс ЗСО 20 м | Первомайский район, с. Алексеевка | до 2037 года |

1. Данные сведения приведены в информационно-справочных целях [↑](#footnote-ref-1)